**RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA**

**Broj: 02/1-6505/1**

**Pljevlja, 12.08.2020. godine**

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, Rudnika uglja AD Pljevlja, donosi

**AMANDMAN BROJ 1.**

**NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**broj 042/20.4-02/1-5587/4 od 06.07.2020. godine za nabavku roba,**

**Gume za rudarsku mehanizaciju, po partijama**

U skladu sa članom 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) vrši se izmjena tenderske dokumentacije na način:

**1) Partija 1: Gume za rudarsku mehanizaciju**

Tenderska dokumentacija, u dijelu Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, mijenja se i glasi:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Guma za dampere TR100, DP905 | 27.00R49, radijalna, E4.  Dubina profila min 75mm.  Ukupna širina napumpanog pneumatika min. 730 mm.  Ukupni prečnik napumpanog pneumatika min. 2700mm.  Radni pritisak pneumatika max.7 bara | kom. | 16 |
| 2. | Guma za dampere DP655 | 21.00R35, radijalna.  Dubina profila min. 61 mm.  Ukupna širina napumpanog pneumatika min. 576 mm.  Ukupni prečnik napumpanog pneumatika min 2036mm.  Radni pritisak pneumatika max.7 bara | kom. | 6 |
| 3. | Guma za dampere TA30 i grejder Cat16H | 23.5R25, radijalna.  Dubina profila min. 36mm  Ukupna širina napumpanog pneumatika min. 599mm.  Ukupni prečnik napumpanog pneumatika min. 1612mm.  Radni pritisak pneumatika max.5 bara. | kom. | 10 |
| 4. | Guma za utovarivače Liebherr L580, O&KL45C | 26.5R25, radijalna.  Dubina profila min. 40mm.  Ukupna širina napumpanog pneumatika min. 678mm.  Ukupni prečnik napumpanog pneumatika min. 1732mm.  Radni pritisak pneumatika max. 6,5 bara. | kom. | 10 |
| 5. | Guma za grejder CAT 14M | 20.5R25, radijalna.  Dubina profila min .33mm.  Ukupna širina napumpanog pneumatika min. 528mm.  Ukupni prečnik napumpanog pneumatika min. 1481mm.  Radni pritisak pneumatika max.5 bara. | kom. | 4 |
| 6. | Guma za buld.točkaš CAT824K | 875/65R29, radijalna.  Dubina profila min. 49mm.  Ukupna širina napumpanog pneumatika min. 861mm.  Ukupni prečnik napumpanog pneumatika min. 1870mm.  Radni pritisak pneumatika max.6,25 bara. | kom. | 4 |
| 7. | Servisne usluge | Sanacija u servisu ponuđača svih oštećenja guma u garantnom roku nastalih bušenjem, cijepanjem čvrstim predmetom ili pucanjem. | n/č | 20 |

**Napomena**:

U slučaju oštećenja guma i potrebe njihove sanacije,  naručilac je dužan da izvrši demontažu guma sa naplatka i transportuje ih  do servisa.

Za partiju 1, a za vrijeme trajanja garantnog roka, u cijenu guma uračunati i usluge kvartalnog pregleda guma u procesu eksploatacije, uz sačinjavanje izvještaja o  stanju guma.

**2) Partija 2: Gume za uslužne mašine**

Tenderska dokumentacija, u dijelu Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Mercedes Actros (vozilo AN-FO) | 385/65 R22.5 za pogonsku osovinu.  Index nosivosti min 143/146  Index brzine min 80 km/h | kom. | 2 |
| 2. | Guma za cisterne za vodu i gorivo Fap, Mercedes , Iveco | 315/80R22.5, tubeless M+S za pogonsku osovinu  Index nosivosti min 156/150  Index brzine min 80 km/h | kom. | 12 |
| 3. | Guma za servisno vozilo Iveco | 11R22.5, tubeless M+S za pogonsku osovinu  Index nosivosti min 148  Index brzine min 80 km/h | kom. | 2 |

3) U tenderskoj dokumentaciji, na stranici 10 od 62, u dijelu „Za partiju 1, ponuđač je dužan da u ponudi dostavi“, dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) Ponuđač je dužan da za svaku gumu posebno dostavi tehnički list gume proizvođača“.

4) U dijelu „Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci”, na stranici 7 od 62 tenderske dokumentacije, tekst: “*Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti koji je 10 dana duži od dana isteka garantnog roka. Ako Izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora*”, **briše se.**

5)Na stranici 38 od 62 tenderske dokumentacije, u dijelu Nacrta Okvirnog sporazuma, Partija 1: Gume za rudarsku mehanizaciju, u članu 19 stav 6 i 7, **briše se.**

6) Na stranici 43 od 62 tenderske dokumentacije, u dijelu Nacrta ugovora o javnoj nabavci, Partija 1: Gume za rudarsku mehanizaciju, u članu 12 stav 6 i 7, **briše se**.

7) Na stranici 48/49 od 62 tenderske dokumentacije, u dijelu Nacrta Okvirnog sporazuma, Partija 2: Gume za uslužne mašine, u članu 19 stav 6 i 7, **briše se**.

8) Na stranici 54 od 62 tenderske dokumentacije, u dijelu Nacrta ugovora o javnoj nabavci, Partija 2: Gume za uslužne mašine, u članu 12 stav 6 i 7, **briše se.**

9)Ponuđač je dužan da izvrši usklađivanje izmjena navedenih pod tačkom 5, 6, 7 i 8 u nacrtu okvirnog sporazuma i nacrtu ugovora o javnoj nabavci, te usaglašena dokumenta dostavi u ponudi, a sve u skladu sa upustvom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

**Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda**

**Nikola Obrenović, predsjedavajući**

**s.r.**